규 격 서(연주용 그랜드 피아노 외)

품 명	콘서트 그랜드 피아노(Concert Grand Piano) / 1대
사진
주요 사양	1) 피아노본체 - 227㎝ ✕ 155㎝ / 410㎏ - WITH DOUBLE WHEEL CASTORS, brakes - WITH PIANO COVER - WITH BENCH - MADE IN JAPAN
상세 규격	1) 림(Rim) - 전나무 지주대와 단풍나무, 마호가니의 장부 맞춤식 공법 - 두께 81mm 2) 브레이스(BRACES) - 3pcs의 방사형 3개 동등 및 동등 이상 3) 핀블록(Pinblock) - Super dry seasoning 4) 향판(Soundboard) - GPX resonance system, 공명면적 1.461m2 구조 동등 및 동등 이상 5) 해머샹크(Ribs) - 천연목재, 강하고 항구적으로 소리통지지 동등 및 동등이상 6) 브릿지(Bridges) - 최고급 단풍나무로 제작 동등 및 동등이상

상세 규격	7) 현(Scale) - 고음: 뢰슬로우, 저음: 뢰슬로우 강선에 독일산 구리선으로 Agraffe를 통과 동등 및 동등 이상 8) 플레이트(Prame) - V-pro방식으로 다중코팅 금장마감 동등 및 동등 이상 9) 튜닝핀(Tuning Pins) - 방부제 처리 닉켈 동등 및 동등이상 10) 해머(Hammers) - FFW최상급 펠트로 227cm사이즈에 최적화 동등 및 동등 이상 11) 댐퍼(Dampers) - 프리미엄 울, 메이플 헤드 동등 및 동등이상 12) 액션(Action) - 알루미늄 레일과 천연목재로 제작 동등 및 동등이상 13) 건반(Keys) - IvoliteTM(인조상아) , 흑건반 : WPC(천연흑단)동등 및 동등 이상 14) 건반대(Keybed) - 스프르스로 제작, 동등 및 동등이상 15) 페달(Pedals) - 황동 재질, 약음(soft),댐퍼(sustaining), 소스테누토(Sostenuto) 페달 동등 및 동등 이상

※ 상기 사양과 동일하거나 동등이상 제품이어야 함

구 매 규 격 서

품명	피아노운반구(캐리어) / 1대
사진
주요 사양	1) 가 로 : 112.5cm 2) 세 로 : 95cm 3) 높 이 : 64 ~ 75cm 4) 사용 가능 무게 : 600kg 5) 사용 가능 길리 : 178cm 이상 6) 원산지 : 일 본(권장)
상세 규격	1) 높낮이용 핸들장치 2) 4개의 고무캐스터(우레탄 바퀴) 3) 최대허용하중 : 600kg 4) 112.5cm(폭) × 95cm(깊이) × 64~75cm(높이) 5) 사용가능길이 : 178cm이상 6) 색 상 : 베이지 색상 7) 재 질 : 철재 및 고무바퀴

※ 상기 사양과 동일하거나 동등이상 제품이어야 함

구 매 규 격 서

품명	피아노 습도조절장치 / 2대
사진
주요 사양	1) 그랜드 피아노의 수축과 팽창을 방지하여 음의 변화를 최소화 한다. 2) 댐프체이서 & 캐리어의 재질은 아크릴로 한다. 3) 이동이 용이하도록 잠금장치가 부착되어 있는 바퀴를 장착한다.
상세 규격	1) 밑 판 / 가로 : 430mm, 세로 : 260mm 2) 몸 통 / 가로 : 390mm, 세로 : 170mm 3) 긴봉 / 짧은봉 : 긴봉 :920mm, 짧은봉 : 615mm 4) 긴봉과 짧은봉 거리 : 700mm 5) 총 높이 : 675mm

※ 상기 사양과 동일하거나 동등이상 제품이어야 함

구 매 규 격 서

품명	피아노 의자(높낮이 조절) / 1대
사진
상세 규격	1) 색상 : 블랙 2) 가로 : 64cm 3) 너비 : 33cm 4) 높이 : 45~56cm (유압식 높낮이 조절) 5) 무게 : 13kg

※ 상기 사양과 동일하거나 동등이상 제품이어야 함